ANEXO II 
Especificaciones técnicas — Albergue
Sistema cloacal y veredín perimetral · Proyecto Pata Mora, Malargüe (Mendoza)
Objeto
Instalación del sistema cloacal del albergue estudiantil —con planta de tratamiento in situ—, y la ejecución del veredín perimetral al edificio del Albergue.
1. Sistema cloacal — planta de tratamiento
Apertura y excavación: apertura para el alojamiento de la planta de tratamiento y sus cámaras, más la zanja para la tirada de cañería, con fondo nivelado y compactado.
Cañería: colectora de PVC cloacal Ø110 mm, junta deslizante, longitud total aproximada 58 m (43 m de instalación desde el edificio, más 15 m de conexionado), con accesorios. Pendiente de escurrimiento verificada en todo el trazado.
Conexionado: cámara de inspección, empalme a la red interna y acondicionamiento con su reposición correspondiente en el edificio Albergue.
Ensayo: prueba hidráulica y de funcionamiento del conjunto, previa al tapado.
Relleno: arena y suelo seleccionado, libre de materia orgánica, compactado en capas. Volumen aproximado 10 m³.
Puesta en marcha: el sistema debe entregarse en funcionamiento.
2. Veredín perimetral del albergue
Dimensiones: 80,00 × 1,00 m (80 m²). Su función es impedir el ingreso de agua de lluvia al edificio, donde los alumnos pernoctan.
Base: nivelación y compactación.
Cama de nivelación: arena, espesor 5 cm (4 m³).
Armadura: malla electrosoldada tipo SIMA, 80 m².
Hormigón: elaborado en obra, espesor 30 cm, volumen aproximado 24 m³, con pendiente de escurrimiento hacia el exterior del edificio.
Terminación y curado: superficie terminada a nivel; curado no menor a 7 días.
3. Materiales a proveer por el contratista
	Material
	Especificación
	Cant.

	Caño PVC cloacal
	Ø110 mm, junta deslizante, con accesorios
	58 m

	Cámara de inspección (gremio)
	Con empalme y rotura/reposición
	1 global

	Arena y suelo de relleno
	Seleccionado, libre de materia orgánica
	10 m³

	Hormigón elaborado (veredín)
	Colado in situ, e=30 cm
	24 m³

	Cama de arena (veredín)
	e=5 cm
	4 m³

	Malla de acero
	Electrosoldada tipo SIMA
	80 m²

	Encofrado, film y curador
	Perimetral, film de polietileno, curador
	1 global





4. Provisión de terceros
El fideicomiso provee la planta de tratamiento (tipo SeptKit) y las medias cañas de infiltración. El contratista ejecuta toda la obra civil, la colocación, el conexionado y la puesta en marcha.

5. Equipos y personal a cargo del contratista
Cuadrilla encuadrada en convenio UOCRA, retroexcavadora y equipos menores.
